平成30年7月9日

土砂等の復旧作業者各位

重機等を使った復旧作業における注意事項

　土砂および瓦礫の撤去作業にあっては、流出したＬＰガス容器が紛れ込んでいる可能性がございます。

　撤去作業にあっては、以下の点に留意して作業にあたっていただけますようにお願い申し上げます。

注意

* ＬＰガス容器が土砂等の中にある可能性を踏まえて、重機の扱いは慎重にお願いいたします。
* 万が一、容器破損等によりＬＰガスが放出した場合は、ただちに作業を中止し、付近より避難のうえ、下記に連絡をお願いいたします。
* 漏洩のないＬＰガス容器を発見された際は、一時安全な場所（路肩等）に置いていただき、下記までご連絡をお願いいたします。可能な限り速やかに回収に伺います。

【必要に応じ記載】

（一社）長崎県ＬＰガス協会　電話番号　０９５－８２４－３７７０